WINDOWS NT 安装

安装WINDOWS NT是一个相对简单的工作。 安装程序和WINDOWS 95的安装程序很相似。 微软公司为安装提供了方便，既可以在DOS下安装又可以从WINDOWS NT 下安装。 基于DOS 的安装程序是WINNT.EXE，而基于WINDOWS NT 的 安装程序是WINNT32.EXE。由于本章的需要，我们假设是在DOS下安装。 而安装WINDOWS NT只需要简单地在命令行输入WINNT或WINNT32就可以了。 如果你忘记了这个区别，也不要担心。 在基于DOS 的安装程序在WINDOWS NT下不会被执行。

安装选项

你可以选择以下的三种方法之一来 安装这个软件。

n 生成启动软盘。

如果你的软盘丢失了怎么办？ 没问题， WINDOWS NT的安装程序业可以生成安装启动盘。 你只要转移到WINDOWS NT的安装程序所在的子目录（INTEL机器为I386子目录，而DEC Alpha的机器为Alpha子目录 ）， 然后输入WINNT /OX。这将会运行安装程序，并提醒你插入一张合适的软盘，以便生成启动盘。

n 从CD_ROM上安装

WINDOWS NT也可以不用软盘安装。这种安装方法会更快一些，但是需要更大的初始空间（启动文件也必须被拷贝）。 开始安装， 只要简单地把WINDOWS NT的安装CD放入CD_ROM驱动器中，然后转移到相关处理器的WINDOWS NT版本的子目录（I386子目录是INTEL X86机器的安装程序，MIPS子目录下是基于MIPS的系统的安装程序下，ALPHA子目录是基于DEC Alpha的系统的安装程序，PPP子目录下是基于POWER PC的系统的安装程序），然后输入WINNT /B 开始无软盘的安装。

n 从共享的介质上安装

从网络上的某处安装WINDOWS NT 也是可行的， 就象上一段所描述的从CD_ROM上安装一样。 把WINDOWS NT资源所处的网络位置映射成一个驱动器， 然后转移到安装程序所在的子目录，键入WINNT /B。

安装过程

由于本章的目的， 我们使用三张软盘来开始安装WINDOWS NT。 如果是其他的两种安装方法（如上所说的CD_ROM和网络安装）， 只需要把开始时的命令行改成WINNT /B就可以了。 安装过程余下的部分就和软盘安装是完全一样的。

首先要完好无损的软盘启动， 也就是插入安装的启动盘，然后重新启动计算机。 这个操作启动了WINDOWS NT的安装程序，开始了安装过程。

当第二张安装软盘被插入，WINDOWS NT开始载入保护模式的NT核心程序。 你会看到屏幕突然一闪，然后出现了NT的蓝屏幕。在这以后， 安装程序的欢迎的界面就出现了。

屏幕提供了几个选项， 你可以通过按合适的键来选择这些选项。

F1 学习更多的关于WINDOWS NT的东西

Enter 安装WINDOWS NT

R 修复一个损坏了的WINDOWS NT安装版本

F3 退出安装

假设没有不完全安装的或损坏了的WINDOWS NT存在，按下会车键就可以了。

下一个界面描述了WINDOWS NT如何检测大容量的存储器。 这是很重要的一步，因为WINDOWS NT检测出系统现存的所有大容量存储器是至关重要的。 WINDOWS NT能自动地检测出所有的软盘驱动器和基于ESDI/IDE的硬盘控制器，但是SCSI控制器需要特别指定。 有一下的两个选项：

Enter 继续进行大容量存储器的检测

S 跳过大容量存储器的检测

除非WINDOWS NT在前面已经错误地检测出了一个大容量存储器，我们建议的操作是按会车。

下一个屏幕会提醒你插入第三张软盘， 代替第二张软盘，如何按会车。 下面， WINDOWS NT将拷贝和载入大容量存储设备的驱动程序，并测试现存类型的适配器。WINDOWS NT 4.0的大容量存储器的安装界面和WINDOWS NT3.5的安装界面没有值得注意改变。在WINDOWS NT4.0中， 微软停止了对以下设备驱动程序的自动支持：

n Always IN-2000(always.sys)

n Data Technology Corp.3290(dtc329x.sys)

n Maynard 16-bit SCSI adapter (ws33c93.sys)

n Media Vision Pro Audio Spectrum (tmv1.sys)

n Trannor T-128(t128.sys)

n Trannor T-130B(t128.sys)

n Ultrastor 124fEISA Disk Array Controller (ultra124.sys)

如果有上面列出的设备在系统中使用， 仍然可以安装合适的驱动程序，但是必须从软盘安装（或你能记住它在WINDOWS NT CD_ROM中的位置）。

以下是生成驱动程序软盘的快捷而简单的方法：

1。 准备好一张格式化好的空的3寸软盘

2。 拷贝\drvlib\storage\retrired\processor下的所有文件， 在这里processor决定于在要升级的服务器上使用的CPU的类型（MIPS，I386，或Alpha）。

在WINDOWS NT 安装程序完成这个检测过程以后， 被发现的设备就被列出了。 在这时， WINDOWS NT 还可以让你安装没有在上面列出的设备，这些是NT不自动检测的设备。 下面有两个可选的选项：

Enter 所有的设备已经被检测；继续安装

S 需要手动安装附加的设备驱动程序

如果所有的设备都被正确地检测到了， 按下会车键。 WINDOWS NT就会拷贝系统所必须使用的驱动程序和组件。 这些驱动程序包括支持ESDI/IDE硬盘控制器的驱动程序，NTFS的驱动程序，等等。

下一步是同意WINDOWS NT的许可协议。 这一步很重要， 在继续安装之前，你应该读完并理解所有的许可协议。 按下PageDown键，显示许可协议的余下部分。在协议的最后部分，WINDOWS NT安装程序提供了两个选项：

F8 同意协议，继续安装

Escape 不同意协议。 这会造成WINDOWS NT 安装程序退出。 在继续安装以前你必须同意遵守这个协议。

假设这个协议是可接受的， 按下F8键。

下一步， WINDOWS NT安装程序开始搜索现存的WINDOWS NT安装版本。 如果系统上存在一个以前安装的WINDOWS NT 。安装程序会让你选择是重新安装，还是更新原有的版本。 更新安装会保留原有系统的很多帐户，以及许多特定的应用程序的设置。 如果存在原有的安装版本，安装程序会提供以下两个选择：

Enter 更新原有的安装版本

N 重新安装一份新的NT

如果WINDOWS NT是被安装在一个空的磁盘分区上，系统就不会出现上述的选择。我们假设以前没有老的WINDOWS NT安装版本。

WINDOWS NT安装的再下一步就是选定NT的系统分区，及其文件系统类型。 如果在磁盘上已经存在分区了， 安装程序会把它列出来， 让你去选择。 如果磁盘上不存在分区， 安装程序会检测现存的物理磁盘，并让你现在定义分区。 就是磁盘分区已经存在， 安装程序会提供以下的两个选项：

Enter 在所选的分区上安装WINDOWS NT

C 从可用的磁盘空间上建立一个分区

D 删除一个选中的现存分区

如果系统分区事先已经建立了， 只需要用上下键一定亮条来选择，然后按下会车键。 如果系统分区没有建立，那么按下C键，建立一个合适大小的分区。这个分区的大小必须能满足所预计的需要。 空间需要在很大程度上决定于增加到WINDOWS NT 上的基于系统的资源（磁带备份软件，碎片整理软件，等等）。有一条好原则就是不要吝惜磁盘空间。 因为在WINDOWS NT安装好以后在扩大分区的大小是一件很麻烦的事，而且系统分区过小会是系统离线要化更多的时间。

再下一步就是格式化选中的系统分区。 就是这次安装中，现存的系统分区已经被格式化成FAT文件系统了。基于这个前提，WINDOWS NT会提供以下选项：

n 格式化成FAT分区

n 格式化成NTFS分区

n 把现有分区转换成为NTFS分区

n 保持现有的分区形式不变

由于系统要使用许多的NTFS特征（热安装，安全性，监督，等等），所以推荐的选项是把现有分区转换成NTFS分区。 所以，用户可以使用上下键移动亮条，选择格式化成NTFS分区选项，或选择把把现有分区转换成为NTFS分区选项，然后会车。

下一步就是为WINDOWS NT安装程序指定系统目录。如果要使系统有最好的安全性，建议你把缺省的\WINNT改成任何其他的名字。 改变系统子目录的名字可以防止黑客恶意地执行系统目录下的脚本文件和批处理文件。

WINDOWS NT安装程序的下一步就是对安装系统的分区进行检测错误。推荐你在这一部时，按下会车键。

在磁盘检测完成以后， 安装程序开始拷贝安装所必须的文件。 当拷贝文件完成时，安装程序会提醒你这一部分的安装已经完成了。 如果要继续安装，请按下会车键。

注意

注意一定要把软盘从驱动器中取出。

当系统重新驱动时， WINDOWS NT在图形界面下继续安装。

在图形界面下继续安装有以下几部： 收集关于你的计算机的信息， 安装WINDOWS NT 网络， 完成安装。 继续安装， 请按下NEXT按钮。

经过几个安装步骤以后，WINDOWS NT 安装重新需要一些配置信息，以便安装能继续下去。 这时，你可以把前面准备好的配置列表拿出来，同时以安装光盘作为参考。 然后进入下一部分的安装。

用户身份

当WINDOWS NT 安装程序询问你的名字的组织名时，你只要在正确的地方输入，然后按下NEXT按钮就可以了。

输入许可信息

WINDOWS NT 需要许可关键字，这个关键字一般可以在WINDOWS NT 的CD_ROM上或WINDOWS NT的软件说明书上找到。 在合适的框内输入CD Key， 然后会车就可以了。

选择需要的许可模式

WINDOWS NT 的安装程序现在会提醒你选择所需的许可模式。 有两种模式可以选择： per-server和per-seat许可模式。 per-server许可模式设计成同时只允许特定数目的客户访问这个服务器。运行客户的数目当然决定于你购买的服务器的许可协议。 per-seat许可模式把注意的焦点放在客户端计算机的数目上。 它的目的是使客户端的计算机能访问到尽可能多的WINDOWS NT4服务器的资源。 同理， 能合法使用NT4服务器资源的客户数目决定于你购买的WINDOWS NT4的客户许可协议。

很难确定哪一种许可协议更好一些； 它完全决定于你的系统的工作环境。最好是列好两张价目表，一张是per-sever的，另一张是per-seat的，然后选择一个最合适的。 在作这个估算时一定要考虑到以后的需要。 如果WINDOWS NT 的使用数目在以后会增加， 切记要把这个也要考虑在价格估算中。

如果你使用的是per-server许可模式的版本，选择Per-Server选项，然后输入你购买的许可协议的客户数目。 如果你使用的是per-seat许可模式的版本，选择Per-Seat选项。 在选择好以后，按下NEXT键继续。

注意

基于CD_ROM的WINDOWS NT安装过程中， 也许会出现一个确认对话框，让你确认的你的许可协议。你只要选择上I Agree的复选框，然后，点击OK继续安装。

选择计算机的名字

计算机的名字用来在网络中唯一确定的你的系统。 由于这个原因， 计算机名字不可以和现有的计算机，工作组，域名同名，而且必须小于16个字符（注意：你的计算机名并不是在INTERNET上的名字。这个名字叫做主机名， 它会在以后的配置中设定。）。 在文本框中入合适的计算机名字，然后点击NEXT按钮。

确定服务器类型

在安装过程的这一部分， WINDOWS NT 安装需要知道你想把机器任何使用，是安装成独立的服务器，备份域控制器，还是主域控制器。（如果需要的话， 可以参考前面的关于独立服务器和域控制器的部分。） 你要作出一个合适的选择。 由于作为WEB 服务器的就是一般不再作为局域网的其他用途，所以我们推荐安装成独立服务器模式。 由于以上的原因，我们假设这个WEB 服务器安装成了独立服务器模式， 就是先选择Stand_Alone Server 选择按钮，任何点击NEXT 按钮。

设置管理员帐户的密码

WINDOWS NT安装程序在安装的过程中会自动生成一个管理员帐户（还有其他的）。 原因安全的原因， WINDOWS NT在安装的过程中需要你输入管理员密码。管理员密码最长15个字符，而且是区分大小写的。在PASSWORD框内和CONFORM PASSWORD框内输入后，在点击NEXT按钮。

生成紧急修复盘

在WINDOWS NT因为某种原因而损坏时， 紧急修复盘（ERD）是一个很重要的必须组件。 它存储了现有系统的全部配置，并且可以用它来恢复系统的这些设置。

在每次系统的配置改变时都必须更新ERD。 例如，增加一个硬盘， 改变分区的大小，增加一个设备驱动程序，用Service Pack更新系统，等等这些改动，都需要更新ERD。这个可以在WINDOWS NT 安装完成以后，运行RDISK.EXE应用程序来实现。RDISK会更新现有的ERD，如果有必要的话，它会生成新的ERD。

生成最初的ERD，只需要选择YES选项，任何点击NEXT继续。

选择附件

在这一步，WINDOWS NT 运行安装者选择要安装的组件。 主要的组件组都列出在组件窗口里。 为了看到这个组件组的详细内容，只要选中这个组件组，然后点击Details按钮。一旦所需要的组件都被选中， 点击NEXT按钮继续安装。

注意

如果你对要安装的组件不了解，或你需要改变组件的内容。 微软公司在设计时提供了在WINDOWS NT安装以后， 再增加和删除组件的能力。 这可以在控制面板里通过使用Add/Remove应用程序来实现。

安装网络组件

在安装过程的这一部分，需要安装和配置你所需的网络组件。点击NEXT 继续。

定义WINDOWS NT 的网络的连接方式

在安装过程的这一部分, WINDOWS NT安装程序需要你的系统要使用的网络连接的类型。有两种选择， 一种是Wired to Network，另一种是Remote Access to Network。

对于大部分用户，应该选择 Wired to Network。 但是对于那些正使用modem和那些希望使用Remote Access Service(RAS)的用户，则应该选择 Remote Access to Network 。 而且， 对于那些少数使用modem提供INTERNET连接的用户（例如，由一个ISP提供静态的IP地址的用户），Remote Access to Network框是他们唯一可选的。

虽然RAS提供了几个有利的特征（通过modem的远程管理，等等），但是它同样存在安全问题。 如果安装RAS，并且配置RAS 使他能接受拨号访问， 要确保已经采取了一定的安全措施来防止非法入侵。

由于大部分用户都不用modem, 我们这里把Wired to Network作为一个例子来说明。 就是选中Wired to Network框以后，点击NEXT继续。

注意

如果日后需要Remote Access Service(RAS)，它可以通过控制面板里的网络应用程序来安装。

安装Internet Informatin Server(IIS)

在安装过程的这一部分, WINDOWS NT的允许安装者选择是否安装Internet Informatin Server(IIS)。如果你选中了这个复选框，WINDOWS NT安装程序会自动安装Internet Informatin Server(IIS)。 我们推荐不要在安装WINDOWS NT的过程中安装IIS ，因为IIS的缺省配置不提供足够强大的安全性， 而且这个安装过程也不能选中IIS的所安装的分区。一旦WINDOWS NT 安装完成了， 就可以安装和配置IIS 以满足你所需要的功能。

如果在安装WINDOWS NT以前，你已经把IIS所要安装的分区和它的配置都准备好了，你现在就可以安装IIS了。

检测网络适配器

在安装过程的这一部分， WINDOWS NT安装程序进行对系统现有的网络适配器的检测。只要简单地点击Start Search按钮就可以开始搜索现存的网卡。 如果WINDOWS NT 安装出现正确地检测到了系统的网络适配器， 就点击NEXT按钮，继续安装。 如果WINDOWS NT 安装程序不能正确检测网络适配器，或根本不能发现网络适配器的存在，这时你必须手动地点击Select From List 按钮， 选择适合你的机器所安装的网络适配器的驱动程序。 假设你的网络适配器已经检测正确了，在选中这个复选框以后， 点击NEXT，继续安装。

注意

在WINDOWS NT安装程序安装网络适配器的时候，很少有检测不正确的情况。 如果安装程序检测不到你安装的网络适配器， 这个适配器可能没有正确配置，或和系统里的其他设备有冲突，或在某项方面有故障。 如果安装程序不能检测到网络适配器， 你可以试着点击Select from List按钮，选择一个合适的驱动程序。如果这也不能解决问题， 就准备去换一个网络适配器。

选择网络协议

在安装过程的这一部分,WINDOWS NT需要知道你要安装那些网络协议。缺省的可用协议是TCP/IP,IPX/SPX, NETBUEI。 TCP/IP协议是在INTERNET上通讯所必须的协议， 必须安装。 IPX/SPX和 NETBUEI是用于局域网上通讯使用的。虽然基于安全的目的，我们建议不要安装，但是如果需要的话，也可以安装。 基于INTERNET的WEB 服务器是不推荐安装基于局域网的服务的，因为它会严重地影响系统的安全性。 可用通过点击协议描述旁边的复选框来选择所需的协议，然后点击NEXT按钮继续。

选择系统的服务

在安装过程的这一部分，WINDOWS NT需要知道你要安装那些网络服务。缺省的可用服务是RPC 配置服务，NETBIOS接口服务，Workstation服务和Server服务 。 其他的服务可用通过点击Select from List按钮，然后进行选择。 在这些服务中对WEB服务器最有用的是Microsoft DNS Server 服务和Simple TCP/IP Service 服务。 在这次安装中我们假设安装了这两个服务。一旦所需的服务都已经添加，点击NEXT继续。

检查和安装网络组件

在安装过程的这一部分，WINDOWS NT安装程序让你检查前面选择的网络组件，协议和服务。如果所有的选择都是正确的，点击NEXT继续。 WINDOWS NT安装程序就会开始把前面所选的组件安装到系统上。

提供配置信息

在这个安装阶段， WINDOWS NT安装程序会向你询问关于上面选中的网络组件的详细信息。在安装准备好一个配置列表对这一阶段的安装是很重要的。 如果配置列表已经很完备了， 你就可用把所有的信息填入合适的位置。 如果有些信息在这时不是急需的， 你在安装完成以后还可以修改。

假设这次安装是遵循向导安装的，而且只安装所推荐的组件，WINDOWS NT安装程序会向你询问有关信息。注意，以下的各步和你选择安装的组件有关。

注意

这里提供的配置建议是WINDOWS NT完成安装的最小需要。 其他的配置（其他的服务，协议，得到）也可能是需要的，这决定于你的特殊需要。

WINDOWS NT安装程序首先会向你询问在上有关阶段检测到的网络适配器的其他信息。 这和网络适配器是基于ISA，PCI或Microchannel(gasp!)有关， 询问的信息有IRQ， 端口基地址，还有连接媒介的类型，甚至PCI slot number。这完全决定于你所有的网络适配器。当检查好这些信息后，点击OK。

下一步，安装程序询问系统是否使用DHCP（Dynamic Host Control Protocol)，它通过网络上的一个DHCP服务器为这个机器分配一个IP地址。 因为WEB服务器应该有一个或几个静态的IP地址，而不是动态的地址，所以使用DHCP在这里是不合适的。应该选择NO按钮。

然后安装程序显示TCP/IP协议的属性对话框， 这个多重对话框是你配置TCP/IP属性的主要界面。

IP地址的一页需要你提供以下信息：IP地址，子网屏蔽， 和缺省网关。 这些都是系统在基于TCP/IP的网络（包括INTERNET）上通讯所必须的。 按配置列表的内容输入详细信息到文本框内。

另一页（关于DNS），需要你提供关于系统与INTERNET连接的信息。 主机名的文本框内缺省地填入了前面步骤所提供的计算机名 。注意， 这个名字不一定要和计算机名相同（它在NETBIOS命名相同中使用），如果需要的话可以改变。 系统在INTERNET上是用这个名字的，所以要选择应该合适的名字。 Domain文本框需要填写系统名字的后缀，或域名。 这个名字是有InterNIC 注册的，用来在TCP/IP网络上确认计算机的身份。 例如， 系统的主机名是WWW， 而域名是ADOMAIN.COM， 用户就可以用WWW.ADOMIAN.COM来连接这个系统。注意，这也不是用来确认你的计算机的唯一的名字。域名服务器支持使用别名，它允许这个系统使用多个名字。

在Host Name和Domain文本框的下面，是定义系统所使用的域名服务器的地方。 这些IP地址应该由你的ISP提供，通过点击Add按钮DSN Service Search Order area来增加你所用的域名服务器。通常， 应该按照可靠性的顺序依次添加多个DNS 服务器。 DNS 服务器可以通过上下键来确定它的优先权。 当这些信息都已经输入后， 点击OK。

检查协议的连接

在这个安装阶段， WINDOWS NT 让你检查协议连接的优先权。 这一步你可以在WINDOWS NT提供的这些协议中设定优先级。优先权越高，服务的质量就越高。如果TCP/IP协议是所选的唯一协议， 就不需要调整这些协议的连接，因为这里只有一个协议。 如果按照了多于一个的协议， 调整协议连接就有必要了。 通常， 最好保留缺省的协议连接优先级不变。当协议连接检查过或改过以后， 点击NEXT。

启动网络

这一步是为允许WINDOWS NT网络组件作准备的。 如果系统的配置不正确， 系统将弹出一个错误的消息框，提醒你去再次配置。点击NEXT，继续。

把系统加入到一个工作组或域

在网络组件都已经正确地配置以后， WINDOWS NT按照程序需要你确定你的系统在网络中的位置。 注意，你的系统可以建立自己的工作组，或加入到一个以存在的工作组，或加入到一个以存在的域中。在这次安装中， 我们把系统加入到一个名字为WEBSERVICES的工作组。 如果系统要加入到一个已经存在的域中，你必须知道一个管理员级的ID和PASSWORD。如果没有管理员的权限，WINDOWS NT安装程序不允许把计算机加入到一个已存在的域中。例如，选择工作组选项，然后在工作组文本框内输入WEBSERVICES，点击NEXT继续。

完成安装

在这个安装阶段，WINDOWS NT已经按前面提供的配置选项安装完成了。点击NEXT开始这一部分的安装。

如果要安装Microsoft IIS ,安装程序需要关于安装和配置IIS的信息。参考前面安装时所配置的数据，把IIS系统文件和WWWROOT目录安装在预定的分区内。另外，基于你自己的需要，选择和取消你要安装的部分。如果FTP和GOPHER不需要，就不要安装了，因为他们会使系统的安全出现漏洞。当IIS被正确配置以后，点击OK按钮。

下一步， 安装程序拷贝完成系统安装的全部所需文件，并建立系统注册表。在这一步，你可以选择是否安装SQL Server ODBC驱动程序，确定系统的时区， 设定显示器的模式（这时屏幕可能会闪烁），生成紧急修复盘，和保存系统的注册信息。

在你重新启动WINDOWS NT以后，系统看起来工作正常，你就必须开始准备安装IIS。IIS的WWW数据应该安装在它自己的WEB分区，这样可以减少系统被非法入侵的危险。如果WWW分区还没有建立或格式化，先启动磁盘管理器来完成这项操作。在分区已经被建立而且被格式化成NTFS格式后，你就可以继续安装IIS。你会注意到桌面上有一个指向IIS安装程序的快捷方式。 IIS的系统文件还在WINDOWS NT 的安装光盘上，在安装以前必须把CD_ROM准备好。双击IIS安装快捷方式，执行IIS安装程序，只选择那些需要的组件安装， 在WWW分区上为IIS系统选择一个合适的安装目录。然后，IIS安装程序开始安装和配置必须的软件。

当微软公司推出IIS2.0和WINDOWS NT4.0时，Active Server Page(ASP)还在开发中。因此，必须从网络上下载Active Server Page的安装程序。ASP在微软的站点上可以得到， 它包括在Micropsoft TechNet subscription中。

最后，安装完这些必须的组件以后，一定要使用微软最新推出的Service Pack 软件包。这可以确保去除那些最近发现的bug和增加那些最近推出网络系统新功能。