欢迎使用Windows NT版Active Server Pages！ 这一章介绍关于系统硬件，软件，网络，安全策略的预安装的事宜。下一部分，我们将从头到尾一步步地介绍Windows NT的安装，帮助你设定网络的配置。

硬件配置

这一部分介绍关于你的计算机和网络组件的说明和配置的许多事宜。 使用合适的技术会使你的网络服务器及其相关的系统的性能得到提高。

Internet 是当今计算机行业发展最快的方向. 可以相信，你沉迷于INTERNET的部分原因就是想了解那些INTERNET的新前沿领域及其相关技术（包括ACTIVE SERVER PAGES).

对于所有的计算机系统来说，找到一个最好的价格性能比是很重要的。所以我们必须作出一个明智的的选择，去购买一个易于升级的设备。可升级设备可以在将来你需要的时候进行升级，提高性能。例如，开始的时候，一个单处理器的系统就可以满足您只需要,但是，这个系统应该最终能支持对称多处理器（多于一个处理器）。

容错特征

到你获得服务器软件时。注意一定要买一个能容错的系统。容错，简单地说，就是就是指有从某种错误安全有恢复者的能力，而不中断服务。这种技术中通常的例子就是使用具有双重服务及支持错误检查和纠正的系统。如果系统的任务特别苛刻，建议你花更多的钱去买一个容错性能更好的设备。

任何服务器的最重要的组件，当然是存储在它上面的数据。象这样，任何服务器的高性能容错特征就应该是通过它的磁盘驱动器容错子系统来实现的。这种容错通常是通过磁盘上的RAID阵列控制器来实现的。RAID是Redundant array of inexpensive disks的首字母缩写，它提供一种两个或多个驱动器之间的冗余，从而使丢失数据的可能性达到最小。这种技术已在大部分的高性能的服务器上使用了。对于那些不能基于RAID技术硬盘的系统，WINDOWS NT用软件为管理员提供了这种功能。这个技术和WINDOWS NT集成在一起使实现RAID1或磁盘镜象相对比较容易，这是提供高等级的容错性能的一个便宜的方法。RAID1也是一个简单的实现方法，它唯一的需要就是要有两个独立的硬盘，以便有足够的空间来镜象需要镜象的分区。

但是，RAID只是很多可用的保护方法中的一种，最简单的方法就是磁带或其他离线型存储器进行备份，而根本不需要考虑容错的等级。当然，在使用磁带备份时的恢复磁盘错误的能力和出错的时间有关。由于系统的类型和数据丢失量不同，一个系统能从磁盘上恢复一个小时或几天之内的错误。

X86和RISC

缩写X86代表INTEL系列微处理器，最新推出的就是PENTIUM II。RISC是 reduce instruction set computing的缩写。现在WINDOWS NT支持的基于RISC的处理器有DEC Alpha, Motorla Power PC和MIP Platform 等等。Microsoft 已经宣布只支持Alpha platform ，而不支持其他的了。

注意

为了适用于尽可能多的用户，这章将同时讨论基于X86和RISC的Windows NT的安装