设置密码：5526568

芯片识别信息： 
芯片厂商: SSS(鑫创)
芯片型号: TC58NC6690/SSS6692-B4
闪存识别码:　　98DE9482 - Toshiba(东芝) TC58NVG6D2GTA00 - 1CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 8GB

用的是
HY   26NM  NORMAL FLASH(256P,8KB) INI 文件
ISP;6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN


教程：
1、修改6692_HY26_256P_8KB INI文件中，芯片精灵识别的你的下面信息：  

比如我的:
VID=0930
PID=6544

光盘地址
（尽量简短，不要有中文，最好找安装版的系统【带引导】，不要ghost【不带引导，会很麻烦】！）
[CDROM]CDROM_ISO=F:\xp.iso


2、修改完毕后后，点击工具，载入文件：6692_HY26_256P_8KB INI


3、点击star，喝杯咖啡，等待结束即可


4、结束后，点击桌面右下角弹出U盘，再狠狠的插入U盘，电脑载入驱动，OK了，2个盘