switch开关符号 
gb4728_9_2A.1 手动开关的一般符号 
gb4728_9_2A.2-1 按钮开关(不闭锁) 
gb4728_9_2A.2-2 按钮开关(动断按钮) 
gb4728_9_2A.3 拉拨开关(不闭锁) 
gb4728_9_2A.4 旋钮开关，旋转开关(闭锁) 
gb4728_9_2A.5 位置开关和限制开关的动合触点 
gb4728_9_2A.6 位置开关和限制开关的动断触点 
gb4728_9_2A.7 位置或限制开关 
gb4728_9_2A.8 热敏开关，动合触点 
gb4728_9_2A.9 热敏开关，动断触点 
gb4728_9_2A.10 热敏自动开关 
gb4728_9_2A.11 气体放电管荧光灯起动器 
gb4728_9_2A.12 惯性开关 
gb4728_9_2A.13 单极多位开关(示出六位) 
gb4728_9_2A.14 单极四位开关 
gb4728_9_2A.14-2 单极四位开关 
gb4728_9_2A.15 四端水银开关,四端液位开关 
