UdTools1.2.0.1_20090107
    1.增加新制程34nm flash_MT29F32G08CBAAA(2CD7943E),增加K9MDG08U1M_16GB flash支持
    2.优化了东芝所有flash的量产速度和读写速度，支持了多plane管理。
    3.优化了多个一起量产，量产出来后容量计算问题
    4.增加了升级提示两个容量（实际容量^虚拟容量）
UdTools1.0.5.2_20081223
    1.针对某些较特殊的flash优化了扫描策略
    2.优化了量产工具和操作系统的配合
UdTools1.0.5.1_20081211
    1.优化了MW6208E，8208主控之间的互换性
    2.添加K9W4G08U1M（ECDAC115）flash 
UdTools1.0.5.0_20081202
   1.增加了新的flash JS29F16G08CANC2(89D3D195)
   2.增加了扫描模式，目前为三种，默认\速度优化\容量优先
   3.修改上一版升级的问题
UdTools1.0.4.9_20081119
    1.ECC数全部打开，可以调节到5bit
    2.周期的描述改为自动检测，高速（0x0000）、中速（0x1010）、低速（0x1111）、慢速（0x1313）
    3.优化了扫描模式，重新定义了扫描模式，默认为速度最快，增加智能处理
    4.提高了量产速度和读写速度
    5.进度条作了调整，不显示时间，只显示百分数，最后显示时间
UdTools1.0.4.8_20081107
    1.对分区作了调整，只支扶持第一个分区做加密区
    2.修改了用6208E无logo量产后高格失败问题
    3.添加了HY27UA08T2MTR（ADD514B6），MT29F32G08TAA1（2CD595A5），JS29F32G08FANC1（89D5D12E）
    





