BXP 3.0 安装说明


BXP 3.0 安装说明

1. 把服务器的名字改为“DONGAN”，需重启；这一步可以放在第7步前；

2. 安装Windows 2000 Server/Server 2003 自带的DHCP服务程序，
   运行“PxeReg60.exe”或“DHCP60 for xp.exe”，为DHCP服务
   添加设置60选项；添加作用域并启用；如果你的系统是Windows
   2000/XP 专业版，那这一步省略，但在安装BXP 3.0时必须选择
   BXP系统自带的DHCP代理程序；

3. 将“BXP_CR.EXE”和“BXP_RS.EXE”两个文件拷贝到桌面上；

4. 安装BXP 3.0，到了输入注册信息的时候，按取消；

5. 在“服务”里，将与BXP系统有关的服务的启动类型改为“手动”，
   然后重启计算机；

6. 运行桌面上的“BXP_CR.EXE”，覆盖system32\Mylicense.dll文件；
   执行这一步时，要保证BXP的相关服务都没有启动，而且系统启动后
   没有运行过其他程序，尤其不能打开“我的电脑”之类的目录，否
   则就会覆盖不了system32\Mylicense.dll文件；

7. 打开“我的电脑”，用右键单击“My Licenses”，选择
   “Import License”导入DongAn.vlf文件，注册成功；
   执行这一步时，必须保证计算机名为“DONGAN”；

8. 你喜欢的话，可以将服务器的名字改回你想要的名称，重启计算机；

9. 运行桌面上的“BXP_RS.EXE”，覆盖system32\Mylicense.dll文件；
   执行这一步时，要保证BXP的相关服务都没有启动，而且系统启动后
   没有运行过其他程序，尤其不能打开“我的电脑”之类的目录，否
   则就会覆盖不了system32\Mylicense.dll文件；可以不执行这一步；

10.按BXP的管理手册说明设置BXP。

