无盘Windows 2000及无盘XP技术简介]
无盘可以2000了、甚至可以ＸＰ了，这个消息虽不如当年无盘可以98那样令人兴奋，但也足以使人耳目一新，“98老矣、尚能饭否”的时代距离我们也不会太久。具有敏锐嗅觉、远大目光的人一定知道无盘2000及无盘XP的钱途。随着微软升级的步伐，Windows家族已步入了XP时代。但在无盘领域，基于PXE的无盘Windows98刚刚开始推广，许多无盘网络仍停留在Windows9x、甚至DOS操作平台。无盘网络似乎总是跟不上操作系统的发展，直到最近Venturcom公司推出的一系列的嵌\入式远程引导软件产品，这一状况得到了很大的改变。在2002年初，Venturcom与Microsoft合作开发的Boot-NIC 1.0，专门用于远程启动Windows 2000；另一个BXP产品则专为无盘Windows XP而设计, 它与我们前面介绍的3com vld 技术原理基本相同，都是通过在服务器为工作站创建一个独立的空间（硬盘）来实现工作站通过PXE 方式无盘启动后能对这块空间进行自由的分区格式化安装新的打操作系统。

本文是WORD2002 编辑的，文中有大量插图，打开速度可能比较慢。