*********************************************************************
*			       在 Windows 9x/NT 环境下深思Ⅲ的      *
*				     设备驱动的使用说明             *
*********************************************************************

一、文件列表
------------

	readme.txt      -----	本文件

	wiz.exe         -----	Windows 9x、ME、2000、XP及Windows NT系统设备驱动安装文件

        s3_inst.exe     -----   深思III智能开发版软件支持库安装文件

	*.bpl           -----   系统运行所需文件

	sense3.dll      -----	动态链接库形式的接口程序

        Borlndmm.dll    -----   系统运行所需文件

        Cc3250mt.dll    -----   系统运行所需文件

        SENSEIIILIB.dll -----   简易版集成环境运行所需接口程序

        Setss3dll.dll   -----   简易版集成环境运行所需接口程序

	sense3.vxd	-----	Windows 9x 设备驱动

	sense3.sys   	-----	Windows NT 设备驱动(now for LPT only)

        xusbd.sys     -----   Windows NT 设备驱动(for USB only)

	usblock.inf	-----	USB 硬件驱动信息文件

	usblock.sys	-----	USB 硬件驱动程序(for Win98/win2000)

   	
    在 Autherware、Power Builder、Visual Basic 和 Visual Foxpro 中必须通过 Sense3.dll(有关其使用说明请参看 ...\Win9x_nt\Dll\Readme.txt)调用设
备驱动, 而在 AutoCAD、Borland C++、C++ Builder、Delphi 和 Visual C++  
中则需要专门的接口程序( 详细情况请参看开发语言对应子目录下的 readme.txt 文件 )调用设备驱动.


二、使用方法
------------

    在 Windows 9x 或 Windows NT 3.5/4.0 下安装或卸载设备驱动:

    运行 wiz.exe

    注: 如在 Windows NT 环境下用户必须具备 Administrator  的使用权限, 安装完毕后必须重新启动系统.


三、wiz.exe的说明
----------------------

    wiz.exe  自动识别运行当前环境是 Windows 9X 系统或 Windows NT 系统, 并自动查找相应的系统
路径, 完成设备驱动的安装或卸载. 其中:
        在 Windows 9X 系统下进行安装时将在系统路径下生成
sense3.vxe,usblock.sys和 sense3.dll;
	在 Windows 9x 系统下进行卸载时将删除系统路径下的 sense3.vxd,usblock.sys和 sense3.dll;
	在 Windows 2k 系统下进行安装时将在系统路径下生成sense3.sys,usblock.sys和 sense3.dll;
	在 Windows 2k 系统下进行卸载时将删除系统路径下的 sense3.sys,usblock.sys和 sense3.dll;
	在 Windows NT 系统下进行安装时将在系统路径下生成sense3.sys ,s3usbnt.sys和 sense3.dll, 并修改注册表;
	在 Windows NT 系统下进行卸载时将删除系统路径下的sense3.sys,s3usbnt.sys和sense3.dll, 并修改注册表.

    wiz.exe 的使用方法如下:
    	/NOGUI       -----   没有安装界面
    	/INSTALL     -----   安装驱动程序
    	/UNINSTALL   -----   卸载驱动程序
    	/LOG         -----   安装过程写入日志(wiz.log)
    	/LPT         -----   安装并口驱动
    	/USB         -----   安装USB驱动
    
四、USB 硬件驱动程序的安装

    首先, 您先要将USB 硬件插入计算机的USB 接口上, 如果是第一次安装,系统会提示查找到新硬件. 并自动安装对新硬件的驱动。
    



                                             深思洛克数据保护中心
					     电话: (010) 68419258
						         68419268
							 68419294
                                                                            
					     http://www.sense.com.cn
					  e-mail: sense@sense.com.cn
                                            techservice@sense.com.cn










