网络狗驱动安装与卸载:

    首先在服务器上，把网络狗插进USB口，双击运行“服务器”目录下的“Setup.exe”文件，安装狗服务驱动程序。然后在客户端进入“湘源控规”软件，运行“工具集”->“帮助”->“加密狗(DogTypeSet)”命令，选择查找网络狗，并输入网络狗服务器的IP地址或计算机名称，按“确定”钮。现在应该可以使用“湘源控规”所有命令了。
    客户端不需要安装驱动程序。
    服务器驱动程序采用TCP/IP 协议，因此客户机端及服务器端只要安装设置相同的协议即可。
    如果服务器需要卸载服务驱动程序，则仍然运行“服务器”目录下的“Setup.exe”文件，选择卸载。
    如果找不到狗，则检查以下几项内容：
    ① 检查网络狗是否已正常插在服务器的USB口上，并检查是否已经成功安装了狗服务驱动程序。
    ② 打开“控制面板”->“管理工具”->“服务”，找到“Sentinel Protection Server”项，检查是否启动。
    ③ 检查服务器是否安装了网络防火墙。包括网上邻居中的本地连接是否启用了防火墙。如果存在防火墙，则应关闭，或进行相应设置。
    ④ 检查网络连接是否正常，检查服务器和客户端是否正常安装了TCP/IP协议。
    ⑤ 检查“湘源控规”软件，运行“工具集”->“帮助”->“加密狗(DogTypeSet)”命令，查看是否为查找网络狗。
    ⑥ 进入“驱动程序\网络狗\控规网络检查”目录运行“checkNetDog.exe”程序，按“查询”钮，查看错误信息内容。

