三星清零软件 解码软件 

解决红灯不打印的问题 一次解码永久加粉不用换芯片 不用换鼓


解码说明：
首先电脑只接一台打印机，电脑能检测到打印机状态，刷机前先把打印机关机重新开机，预热完毕后就可以开始刷机解码了。

解压后把固件文件（后缀名一般为HD或FLS）拖动到usbprns2.exe上面松手，即可自动运行解码清零程序,之后出现一个黑色的DOS窗口很多白点跑过之后窗口消失,然后打印机的灯开始闪烁，闪完自动重启亮起绿灯就好，再把硒鼓的芯片拆掉，即可永久加粉不需要芯片。

注意刷机过程中不可突然断电或者关机，不然可能会导致数据丢失无法开机。



----------------------------------------------------------------------------------------------------
刷机常见问题：
1 刷完了打印机没任何反应，打印机没动静灯也毫无变化，和没刷一样。
  答：这是打印机没连接好，没准备好，把打印机关掉重新开机，电脑上能检测到状态再重新刷一遍即可。

2 刷完打印机有反应，灯也有变化了，但是没有自动重启？
  答：很可能是固件版本不匹配，一般是刷机固件版本低于打印机，请使用更高版本的固件重新刷机。
  也有个别机子刷完不会自动重启的，手动重新开机后一样是成功的。

3 刷完打印机自动重启了，但还是亮红灯？
  答：刷完自动重启后要把硒鼓拿出把鼓上的芯片拆掉或用胶布把芯片封住，再把鼓装回去就行了。
  要装好打印纸，有些机子有感应器的，缺纸或纸没放好一样会亮红灯的，如果都做了还是红灯就电脑上检测看提示什么错误，
  如果还是提示墨粉用完或不兼容或未安装墨粉盒之类的，则有可能也软件没起作用或者有其它问题。

如果还显示红灯请按以下操作：在打印机面板按 +  +  停止 -  - 停止 停止
                                面板显示UC 按+ 键7下 开始 键两下
                                机器会自动关机，重新开机即可


更多三星清零技术欢迎加我QQ591586382共同探讨！


  +-------------------------------+ =====
  |                               |-------\
  |     您的软件下载自当易网      |--------\
  |     http://www.downyi.com     |---------\
  |                               |          \     
  |     每次打开都有新发现        |           \    
  |     * * * * * * * * * * *     |------------\
  +-------------+--+--------------+             \
                |  |     /                       \ 
            /\  |__|    /                         \
           /  \ |  |   /                           \
  /\      /    \|__|  /                             \
 /  \    /      |  | /                               \
/    \/\/       |__|/                                 \
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++





