内网的服务端口一律统一为 10086 端口.
做外网映射的时候,如果只做一台机映射,则外网端口是10086.
如果有多台机同时做映射的话,则外网端口一律统一为 5+网段编号+IP号
比如: 

内网地址       内网端口   外网端口  作用
192.168.1.10    10086      51010    RADMIN专用
192.168.1.105   10086      51105    RADMIN专用
192.168.0.95    10086      50095    RADMIN专用
192.168.0.253   10086      50253    RADMIN专用


规则设计  Alan Chiang  
16:26 2010/4/16