1、如果使用STC的模拟USB进行ISP直接下载
   请按照“STC-USB驱动安装说明.pdf”中介绍的步骤
   安装软件包中“STC-USB Driver”目录里面的驱动

2、如果使用STC的硬件USB进行ISP直接下载
   则不需要安装驱动，可直接下载

3、如果使用STC的U8W/U8W-Mini工具进行在线下载，
   请安装“USB to UART Driver\CH340_CH341\CH341SER.EXE”

4、如果使用淘宝上购买的USB转串口工具进行ISP下载
   则必须先正确安装驱动后才能正常使用
   如果是CH340，可安装软件包中“USB to UART Driver\CH340_CH341\CH341SER.EXE”
   如果是PL2303，可安装软件包中“USB to UART Driver\PL2303\PL23XX_v200.exe”
   如果是其他型号的USB转串口，请自行下载驱动进行安装
